МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий ложится на руководителей детских учреждений. Они обязаны определить место проведения мероприятия, количество одновременно находящихся на представлении людей из расчета 0,75 м на человека. А при проведении танцев, игр – из расчета 1,5 кв.м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещения сверх норм не допускается.

На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников детских учреждений и учащихся старших классов.

Во время проведения мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классный руководитель или воспитатель. Они должны быть проинструктированы о порядке эвакуации детей в случае пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности.

Перед началом новогодних представлений руководитель детского учреждения должен тщательно проверить все помещения и эвакуационные выходы, а также наличие и исправность средств пожаротушения и связи, очистку от снега колодцев наружного противопожарного водоснабжения.

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массовых мероприятий.

**Требования противопожарных норм, предъявляемые к местам проведения культурно-массовых мероприятий.**

Запрещается проводить культурно-массовые мероприятия в подвальных и цокольных этажах зданий, а в деревянных зданиях – выше второго этажа.

Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее 2-х рассредоточенных эвакуационных выходов.

Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями «ВЫХОД» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного освещения здания.

Окна не должны иметь глухих металлических решеток.

Помещение не должно иметь сгораемой отделки, не пропитанной огнезащитным составом.

В помещении не должны использоваться декорации и другие материалы, не обработанные огнезащитным составом, а также искусственные синтетические материалы.

Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин.

Все сгораемые декорации, специальное оформление, драпировка, применяемая на окнах и дверях, должны быть подвергнуты обработке огнезащитным составом с составлением акта и проверкой.

**В помещении для проведения новогодних вечеров ЗАПРЕЩЕНО:**

- применять открытый огонь (свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и пр.);

- полностью гасить свет в помещении во время представлений;

- использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением механических веществ, могущих вызвать загорание;

- участие в праздниках детей, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и других легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом;

- при оформлении елки использовать для украшения вату, целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие трудно открывающиеся запорные устройства.

Ёлка должна быть установлена на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднить выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от потолка и стен.

Иллюминация на ёлке должна быть смонтирована прочно, надежно, с соблюдением правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Ватт. Электропровода, питающие лампочки ёлочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами, иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети штепсельными соединениями.